**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

*“SERVICIO DE INSTALACION DE CABELADO DE RED DE COMPUTADORAS EN NUEVA OFICINA CREADA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA DE FACTURACION NOA (AFPRN)*

# OBJETO DEL SERVICIO

Contratación de un servicio de instalación de cableado de computación para 15 equipos, que se detallan en el alcance del presente pliego, ubicados en nueva oficina, cuyas medidas son 12,60 Mt X 5,60 Mt perteneciente a la UNIDAD DE AUDITORIA DE FACTURACION NOA (AFPRN).

El servicio comprende el conjunto de trabajos de provisión, instalación y cableado necesarios para una nueva red de computadoras (15 bocas) a desarrollarse en una oficina recientemente construida, incluyendo el material necesario para el desarrollo completo y funcionamiento óptimo del cableado de la red.

El mismos incluye:

Cable UTP para interior Cat 5e. Frentes tapa doble para embutir. Jacks Rj45 5e .

Fichas macho Rj45 5e.

Cajas rectangulares Genrod de pvc. Cable canal Schneider.

Piso canal Schneider.

Mano de obra: armado cables de datos, colocación piso canal, cable canal y switch.

SWITCH TP-LINK MOD TL-SF1024D de 24 BOCAS 10/100

# DURACIÒN DEL SERVICIO

**E**l desarrollo del trabajo se realizará en 10 días hábiles.

# DEPENDENCIAS A REALIZAR EL SERVICIO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RENG NRO** | **LUGAR** | **DIRECCIÓN** | **Cantidad de bocas** | **Frecuencia del Servicio** |
| 1 | Unidad de Auditoria de Facturación NOA | Calle 25 de Mayo, número 1023,piso 1. | 15 | ANUAL |

# VISITA TÉCNICA A LAS INSTALACIONES

* 1. Los oferentes serán comunicados al momento que se autorice el desarrollo del trabajo.

# Lugares a realizar la Visita Técnica

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RENGLON NRO** | **LUGAR** | **DIRECCIÓN** | **RESPONSABLE** |
| 01 | UNIDAD DE FACTURACION DE PRESTACIONES NOA | Calle 25 de Mayo, número 1023, piso 1. | TC (Re)VGM Aguiar Abel |

1. **CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Los servicios a desarrollar

* Instalación completa de red física de computadores, en oficina de medidas 12.60Mt x 5.60Mt, el cual incluye los siguientes ítems
* Cable UTP para interior Cat 5e.
* Frentes tapa doble para embutir.
* Jacks Rj45 5e .
* Fichas macho Rj45 5e.
* Cajas rectangulares Genrod de pvc.
* Cable canal Schneider.
* Piso canal Schneider.
* Mano de obra: armado cables de datos, colocación piso canal, cable canal y switch.
* SWITCH TP-LINK MOD TL-SF1024D de 24 BOCAS 10/100

# RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO

* 1. El adjudicatario, durante el período de desarrollo del servicio contratado, designará el personal necesario para el desarrollo del Servicio, los cuales se

desempeñarán en la oficina correspondiente.

El servicio incluye el material detallado necesario para el desarrollo completo de la red.

Su labor:

1. Coordinar los procedimientos y métodos de actuación con miras a conseguir la adecuada instalación y funcionamiento del cableado de red
2. Dirigir las labores de Ingeniería de ejecución del Servicio (organización de recursos, supervisión, informes, etc.),

# 9. MEDIOS MATERIALES

El adjudicatario dispondrá de los medios técnicos, herramientas, repuestos, accesorios, movilidad, etc, necesarios para que su personal (propio), pueda desarrollar sin inconvenientes los trabajos objeto del contrato.

# 9.1

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Prevención de Riesgos Laborales según la ley vigente. IOSFA queda eximido de toda relación laboral, económica o jurídica con el personal del adjudicatario